RYD-IC99软件安装步骤

当发现无法安装软件时候，请按此步骤操作

1.安装PL2303\_Prolific\_DriverInstaller\_v1190。

2.安装件夹电池性能测试里面的电池性能测试。

3.安装好后充电器插电源，连接USB线，等电脑扫描检测设备，也可以到设备管理扫描设备。

4。正常检测到串口后，打开应用文件，点设备连接-》检测串口-》打开串口，完成

5.如最终不能正常通讯，可能因为串口冲突，请到设备管理查看串口号，在检查串口这步，直接选择端口号，不用自动检测。